附件2-2

智能坐便器水效领跑者产品评选标准

一、评分总则

（一）水效领跑者产品评选标准分为否决指标和量化评价指标。

（二）否决指标如有不满足项，取消该型号产品水效领跑者评选资格，不参加后续量化打分。

（三）产品应达到量化评价指标中产品水效与产品性能的最低要求，否则不参加后续量化打分。

（四）按量化评价指标得分从高到低的顺序评选水效领跑者。

二、否决指标

表1 评价指标及评价情况

评价指标	评价情况
1.申请生产者为大陆境内注册独立法人	□是□否
2.曾入选的型号，完成上期承诺出货量	□是□否
3.首次申请的产品型号，上一年度实际出货量达到4000套以上	□是□否
4.承诺申请产品型号获得领跑者称号后，2年内出货量达到8000套以上， 其中至少有2000套用于零售渠道	□是□否
5.通过水效标识备案	□是□否
6.在近一年内的产品质量监督抽查和水效市场专项检查中无不合格	□是□否

三、量化评价指标

（一）评分因素及分值分配原则

表2 评分因素及分值分配

评分因素	分值分配
1.产品能效水效水平	60
2.产品性能指标	20
3.生产者能力	20
总分	100

（二）产品能效水效水平

一体式智能坐便器:

表3 冲洗用水量水平

平均用水量（V）（L）	3.8<V≤4.0	3.6<V≤3.8	3.4<V≤3.6	3.2<V≤3.4	V≤3.2
全冲用水量（Vl）（L）	4.8<Vl≤5.0	4.6<Vl≤4.8	4.4<Vl≤4.6	4.2<Vl≤4.4	Vl≤4.2
半冲用水量（V2）（L）	3.4<V2≤3.5	3.2<V2≤3.4	3.1<V2≤3.2	2.9<V2≤3.1	V2≤2.9
分值（满分20分）	12	14	16	18	20

表4 清洗用水量水平
清洗用水量（V4）（L）	≤0.30	≤0.25	≤0.20
分值（满分20分）	12	16	20

表5 能效水平
单位周期能耗（V3）（kW·h）	带座圈加热	≤0.030	≤0.025	≤0.020
不带座圈加热	≤0.010	≤0.008	≤0.006
分值（满分20分）	12	16	20
分体式智能坐便器:

表6 清洗用水量水平
清洗用水量（V4）（L）	≤0.30	≤0.25	≤0.20
分值（满分30分）	10	20	30
表7 能效水平
单位周期能耗（V3）（kW·h）	带座圈加热	≤0.030	≤0.025	≤0.020
不带座圈加热	≤0.010	≤0.008	≤0.006
分值（满分30分）	10	20	30

（三）产品性能指标

表8 产品性能指标

序号	项目	基本要求	分值（20分）
1	洗净功能

（总长L;单段l）	35mm<L≤50mm；9mm<l≤13mm	1
17mm<L≤35mm；5mm<l≤9mm	2
0mm<L≤17mm；0mm<l≤5mm	3
无残留	4
2	固体物排放功能	球排放（n）	90≤n<93	1
93≤n<96	2
96≤n<100	3
n=100	4
颗粒排放

（3次平均存水弯可见聚乙烯颗粒n1；尼龙球n2）	85<n1≤125；3<n2≤5	1
40<n1≤85；1<n2≤3	2
0<n1≤40；0<n2≤1	3
完全排出	4
混合介质排放	第一次冲出22个，第二次全部冲出	1
第一次冲出23—24个，第二次全部冲出	2
第一次冲出25—26个，第二次全部冲出	3
第一次全部冲出	4
3	排水管道输送特性（d）	12m≤d<15m	2
15m≤d<18m	3
18m	4
小计	20
（四）生产者能力

表9 生产者能力

序号	评价因素	考核要求	考核方式	分值

（20分）
1	质量管理	通过测量管理体系或质量管理体系认证	提供相关材料	1
2	自主节水技术	申请产品节水技术先进，拥有节水技术专利，每个发明专利1分，每个实用新型专利0.5分	提供相关材料	4
节水技术或应用节水技术的产品获得省部级及以上奖励	提供相关材料	4
3	推广服务能力	生产者制定的推广工作方案，2分	提供相关材料	2
申报产品近两年获得政府相关部门推广情况，省级及以上1次1分，市级1次0.5分	提供相关材料	3
生产者推广、售后服务方案及售后服务网点建设等	提供相关材料	2
4	产品

出货量	水效2级及以上的产品出货量同比增长	提供相关材料	2
水效2级及以上的产品出货占比同比增长	提供相关材料	2
小计	20